Overzicht Kunstgras velden gemeente ’s-Hertogenbosch per november 2017.

Afschrijvingstermijnen voetbal en zand ingestrooide kunstgras hockeyvelden: 12 jaar voor de bovenbouw / mat en 24 jaar op de onderbouw.
Afschrijvingstermijnen hockey kunstgras watervelden; mat 10 jaar en onderbouw ZOAB 30 jaar  (met Foam is dit waarschijnlijk niet haalbaar)
Technische levensduur wordt o.a. ook bepaald door de bespelingsintensiteit en de kwaliteit van de mat op zich. 
	Sportcomplex
	Adres
	Vereniging
	Aan- tal
	Locatie
	Aanleg jaar
	Vervanging
mat, MJOP
	Keuringsinstituut
	Certificaat
	Kunstgrasmat
	Type vezel
	Infill, normaal 10 mm zand 25 mm SBR
	Type sporttechnische laag 
	Adviseur bij aanleg
	Aannemer

	Voetbal  en rugby 

	De Donk
	Diepte 10
	TGG
	1
	Trainingsveld 3 
	2005
	2019**
	KIWA/ISA
	KNVB
	 Realplay LSR monofillament
	Monofilament 60 mm mono kleur
	normaal
	 steagran
	?De Meent
	Arcadis

	De Vliert
	Victorialaan 20
	BVV
	1
	Veld 4
	2008
	2020
	KIWA/ISA
	KNVB
	Desso Challenge Pro²
	Monofilament 60 mm mono kleur
	normaal
	 gewassen betongranulaat
	? De Meent
	Krinkels BV

	De Groote Wielen
	Laaghemaal 38 
	OJC Rosmalen
	3+2
Pupillenveldjes
	Hoofdveld 1
	2009
	2018***
	KIWA/ISA
	FIFA **
	Evolution XQ 60
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Procensus
	Ceelen Sport Constructies 

	
	
	
	
	Veld 5
	2009
	2018***
	KIWA/ISA
	FIFA **
	Evolution plus
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Procensus
	Ceelen port Constructies 

	
	
	
	
	Veld 6
	2009
	2018***
	KIWA/ISA
	FIFA **
	Evolution plus
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Procensus
	Ceelen port Constructies 

	
	
	
	
	Pupillenveld 1

	2009
	2018***
	KIWA/ISA
	
	Evolution plus
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Procensus
	Ceelen port Constructies 

	
	
	
	
	Pupillenveld 2
	2009
	2018***
	KIWA/ISA
	
	Evolution plus
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Procensus
	Ceelen Sport Constructies

	Empel-Zuid
	Riek 1
	v.v. Emplina
	1,5
	Veld 5
	2011
	2023
	SGS/Intron
	FIFA **
	Evolution XQ 60
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Kragten
	Ceelen Sport Constructies

	
	
	
	
	Pupillenveld (6)
	2011
	2023
	SGS/Intron
	
	Evolution XQ 60
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	steagran
	Kragten
	Ceelen Sport Constructies

	Engelerpark
	Engelerpark 10
	FC Engelen
	1,5
	Veld 3
	2011
	2023
	KIWA/ISA
	FIFA **
	Edel Super Blade 57-15 SB-S
	Monofilament 57 mm duo kleur
	normaal
	 E-bodemas
	zelf
	Nooijen met Antea Oranjewoud

	
	
	
	
	Veld 4 (school en uilen)
	2011
	2023
	KIWA/ISA
	
	Desso 40 

	Monofilament 40 mm duo kleur
	normaal
	 lava 20mm en shock path
	zelf
	Idem en door Desso afgebouwd

	Duin en Dael
	Duyn en Daelseweg 12
	Nulandia
	1
	Veld 1
	2011
	2023
	KIWA/ISA
	FIFA **
	Evolution XQ60  plus ECO
	Monofilament 60 mm duo kleur
	normaal
	  steagran
	?
	Ceelen Sport Constructies

	Hekellaan
	Limietlaan 7
	The Dukes / rugby
	1
	Rugbyveld 
	2013
	2025
	KIWA/ISA
	IRB
	Edel Future DS FPA-S (rugby)
	Monofilament, duo kleur, 65 mm
	10 mm zand
20 mm SBR
10 mm gecoat SBR
	 E-bodemas
	KYBYS (De Meent)
	Antea Oranjewoud

	De Meerendonk
	Meerendonkweg 1
	BLC
	1
	Hoofdveld 1
	2014
	2026
	SGS/Intron
	FIFA **
	Fieldturf 360 XL
	Monofilament 55 mm duo kleur
	normaal
	lava 0-8 mm
	zelf
	FieldTurf Benelux

	De Saren
	De Saren 12
	Wilhelmina
	1
	Veld 3
	2016*
	2028
	SGS/Intron
	FIFA **
	Fieldturf 360 XL
	Monofilament 55 mm duo kleur
	normaal
	lava 0-8 mm
	zelf
	Topgrass BV

	
Totaal  
· 11 volledige velden 
· 2 halve velden 
· 2 pupillenvelden 





	Hockey, korfbal en handbal

	Maliskamp
	Jos de Letterlaan 13
	MHC Rosmalen
	4
	Veld 1
	2012

	2020
	KIWA/ISA
	KNHB
	CSC WETT
	14 mm gefibrilleerd
	Geen
	Lava 0-32/ foam 10 mm
	KYBYS (De Meent)
	Ceelen Sport Constructies

	
	
	
	
	Veld 2
	2015

	2023
	
	KNHB
	CSC WETT
	14 mm gefibrilleerd 
	Geen
	Lava 0-32/ Foam 8 mm 
	zelf
	Ceelen Sport Constructies

	
	
	
	
	Veld 3
	2009

	2021
	KIWA/ISA
	KNHB
	FUSION 24
	24 mm gefibrilleerd
	20 mm zand
	Rubber/ lava
	Procensus
	Ceelen Sport Constructies

	
	
	
	
	Veld 4
	2012

	2024
	KIWA/ISA
	KNHB
	CSC HOCKEY 24
	24 mm Monofilament
	20 mm zand
	Rubber/ lava
	KYBYS (De Meent)
	Ceelen Sport Constructies

	Oosterplas
	Oosterplasweg 35
	HC Den Bosch
	7,25
	Veld 1 
	2010/2014  

	2022****
	KIWA/ISA
	KNHB
	GREENFIELD TX
	14 mm gefibrilleerd 
	Geen
	e-layer/ Asfalt
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 2
	2010/2014  
	2022****
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO DYNAMIX
	Monofilament
	Geen
	e-layer/ Asfalt
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 3
	2010

	2018
	KIWA/ISA
	KNHB
	GREENFIELD TX
	14 mm gefibrilleerd
	Geen
	e-layer/ Asfalt
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 4
	2010

	2022
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO CROWN HOCKEY
	Monofilament 23 mm
	20 mm zand
	Rubber/ lava

	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 5

	2010
	2022
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO CROWN HOCKEY
	Monofilament 23 mm
	20 mm zand
	Rubber/ lava
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 6
	2010
	2022
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO CROWN HOCKEY
	Monofilament 23 mm
	20 mm zand
	Rubber/ lava
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Veld 7 
	2010

	2022
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO CROWN HOCKEY
	Monofilament 23 mm
	20 mm zand
	Rubber/ lava
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	
	
	
	
	Kwart veld 
	2010

	2018
	KIWA/ISA
	KNHB
	DESSO DYNAMIC
	14 mm gefibrilleerd
	Geen
	e-layer/ Asfalt
	KYBYS (De Meent)
	Heijmans S en G

	Nuland
	Duin en Daelseweg 
	Be Quick/ korfbal
	1
	Veld 1
	2012

	2024
	KIWA/ISA
	KNKV
	DESSO CROWN
	Monofilament 23 mm
	20 mm zand
	?
	?
	Heijmans S en G

	Hambaken 
	Het Wielsum 2
	Blauw Wit/ handbal 
	1
	Veld 1
	2014

	2026
	KIWA/ISA
	NHV
	CSCHandbal 20
	20 mm gefibrilleerd 
	18 mm zand
	lava
	zelf
	Heijmans S en G

	Totaal 
· 13 volledige sportvelden
· 1 kwart veld


* is dit jaar gerenoveerd = voorzien van nieuwe mat en sporttechnische fundering laag
**  in 2015 gerevitaliseerd
*** voorgedragen op te nemen MIP 2018 i.v.m. snellere slijtage
**** in 2014 matten vervangen 



[bookmark: _GoBack]Constructie opbouw kunstgras
Nagenoeg elk type kunstgras kent zijn eigen constructie opbouw. Maar vaak zitten de verschillen in alleen de zogenaamde sporttechnische laag en de infil. Deze materialen zijn veelal toegevoegd om de mat een dempende werking te geven. 
Onderstaand schema geeft een voorbeeld van een standaard constructie opbouw;


Kunstgrasmat bijv. bij voetbal 6 cm poollengte met 2 cm zand infill en daarboven 2 cm. SBR rubber infill.

Sporttechnische laag, tussen 8 - 10 cm dik bestaande uit steenachtig materiaal al dan niet aangevuld met een dempende stof


Onderbouw drainage zand, veelal 40 / 50 cm. dik


Hieronder ligt de drainage en ligt de originele bodem (vaak uitgegraven tot zandbodem)
